**Ankieta pomiarowa dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy dla osób ze szczególnymi potrzebami**

Dane osoby prowadzącej monitoring dostępności: starszy pracownik socjalny Gabriela Budzyńska

Data przeprowadzenia monitoringu: 05.01.2022r.

**Podstawowe informacje o obiekcie**

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

Adres: ul. Przedrynek 2, 99-100 Łęczyca

Ilość kondygnacji budynku: 3 (wynajmowane pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy znajdują się na parterze)

**Charakterystyka dostępności architektonicznej budynku**

**1. Otoczenie budynku - transport/komunikacja:**

1. najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej (przystanek autobusowy) znajduje się w odległości nieprzekraczającej 600 m od głównego wejścia do Ośrodka;
2. ciąg pieszy prowadzący od przystanku do budynku jest w dobrym stanie technicznym;
3. ciąg pieszy prowadzący od przystanków do budynku ma szerokość co najmniej
1,50 m;
4. ciąg pieszy prowadzący od przystanków pozbawiony jest stopni i uskoków.

**2. Otoczenie budynku - przejścia dla pieszych:**

1. w najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczono trzy przejścia dla pieszych;

2) na przejściach dla pieszych w okolicy budynku nie zastosowano sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;

3) przed przejściami dla pieszych nie zastosowano oznaczeń dotykowych (faktury ostrzegawczej).

**3. Strefa wejścia do budynku:**

1. są dwa wejścia prowadzące do budynku;
2. jest jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
3. ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m;
4. ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych (na przykład. pas prowadzący, faktura ostrzegawcza) ani oznaczeń kolorystycznych;
5. nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku jest w dobrym stanie technicznym (brak ubytków, nierówności nawierzchni);
6. wejścia do budynku są łatwe do odnalezienia, przy jednym z nich znajduje tablica informacyjna „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy”;
7. budynek i pomieszczenia urzędu są przyjazne dla psów asystujących;
8. jedno z wejść zapewnia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, gdyż prowadzi do niego łamany podjazd zabezpieczony barierką, przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim, długości 13m o łagodnym kącie podjazdu i łagodnym nachyleniu: szerokość biegu 145/170 cm, różnica poziomów 50 cm:
9. dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku mają szerokość 140cm, otwierają się na zewnątrz za pomocą uchwytu znajdującego się na drzwiach, który znajduje się na wysokości 105 cm od dolnej granicy drzwi. Klamki można obsługiwać jedna ręką - nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

**4. Dostęp do budynku:**

1. schody wejściowe do budynku mają właściwości antypoślizgowe;
2. schody wyposażone są w poręcze.

**5. Komunikacja pionowa i pozioma w budynku:**

1. wejście do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
z poziomu parteru;
2. korytarze zewnętrzne mają szerokość od 120 cm do 400 cm;
3. korytarze wewnętrzne mają szerokość od 140 cm do 250 cm;
4. materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia);
5. zastosowane materiały posadzek na korytarzu nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia), nie mają właściwości antypoślizgowych w warunkach zawilgocenia;
6. w korytarzu oraz w 3 z pokoi na podłodze znajduje się posadzka, pozbawiona właściwości antypoślizgowych;
7. w 3 pokojach na podłodze znajdują się panele podłogowe zapewniające brak odbijania światła oraz zapewniające właściwości antypoślizgowe,
8. ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;
9. meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.

**6. Dostęp do poszczególnych pomieszczeń Ośrodka:**

1. dostęp do pomieszczeń Ośrodka ze względu na jego lokalizację na parterze nie powoduje utrudnień;
2. drzwi do poszczególnych pokoi mają szerokość 80 cm i wysokość 2 m. Klamki można obsługiwać jedna ręką - nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

**7. T​oalety:**

1. w Ośrodku znajdują się dwie toalety: dla pracowników oraz dla klientów;
2. toaleta dla klientów jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
3. brak rozdzielenia na toaletę damską i męską.

**8. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja:**

1. w budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji
w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych;
2. budynek nie jest wyposażony w wózki ewakuacyjne do transportu osób ze szczególnymi potrzebami;
3. w budynku nie znajduje się dźwiękowy ani świetlny system powiadamiania alarmowego.

Sporządzono: Zatwierdzono:

**Koordynator ds. Dostępności​ Kierownika GOPS**

**Gabriela Budzyńska Małgorzata Królak**